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	Specifications	Design specifications of anchor

	
	H
(m)
	T
(mm)
	D1
(mm)
	D2
(mm)
	M
(mm)
	N
(mm)
	
nxØB
	
Pressure
(KN)
	Cuttin
force
(KN)
	Momen (KN.m)

	NH20
	20
	5/5
	260
	610
	850
	750
	20X36
	22.4
	19.81
	256.45

	NH25
	25
	5/6/6
	260
	600
	850
	750
	20X36
	28.16
	23.08
	367.43

	NH30
	30
	5/6/8
	260
	673
	900
	800
	20X36
	36.80
	28.25
	509.71

	NH35
	35
	6/6/8/8
	260
	728
	1000
	900
	20X36
	47.08
	33.24
	676.06

	NH40
	40
	6/6/8/8
	260
	840
	1050
	960
	24X36
	57.22
	40.59
	894.05

	NH45
	45
	6/6/8/8/10
	260
	919
	1150
	1050
	24X42
	74.42
	47.39
	1131.21
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